VTC_REG_PID_SET_CH2=\
<pid_settings type="probehead">
   <standard_pid proportional="2.846" integral="102.285" differential="17.047" />
   <temperature selftune="298.611" min="248.611" max="348.611" />
   <vta type="2" sensor="1" connected_sensors="1" />
   <gasflow selftune="400.000" min="350.000" max="450.000" />
   <bcu_chiller type="1" selftune="2" min="0" max="1000" />
   <pics checksum="" name=" PA TBO 400S1 BB-H/F-D-05 Z" />
   <checksum value="CB2B7EC3" />
</pid_settings>
